|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形　名 | 寸　　法　　値 | 備 考 | 形　名 | 寸　　法　　値 | 備 考 |
| φA | φB | φC | t | L | φA | φB | φC | t | L |
| BS-64313-05 | 6 | 4 | 3.1 | 3 | 0.5 | M3用 | BS-97513-05 | 9 | 7 | 5.1 | 3 | 0.5 | M5用 |
| BS-64313-10 | 1.0 | BS-97513-10 | 1.0 |
| BS-85313-05 | 8 | 5 | 3.1 | 3 | 0.5 | M3用 | BS-97513-15 | 1.5 |
| BS-85313-10 | 1.0 | BS-97513-20 | 2.0 |
| BS-85313-15 | 1.5 | BS-97513-25 | 2.5 |
| BS-85313-20 | 2.0 | BS-97513-30 | 3.0 |
| BS-85313-25 | 2.5 | BS-127513-05 | 12 | 7 | 5.1 | 3 | 0.5 | M5用 |
| BS-85313-30 | 3.0 | BS-127513-10 | 1.0 |
| BS-105313-05 | 10 | 5 | 3.1 | 3 | 0.5 | M3用 | BS-127513-15 | 1.5 |
| BS-105313-10 | 1.0 | BS-127513-20 | 2.0 |
| BS-105313-15 | 1.5 | BS-127513-25 | 2.5 |
| BS-105313-20 | 2.0 | BS-127513-30 | 3.0 |
| BS-105313-25 | 2.5 | BS-138613-10 | 13 | 8 | 6.1 | 3 | 1.0 | M6用 |
| BS-105313-30 | 3.0 | BS-138613-15 | 1.5 |
| BS-75413-05 | 7 | 5 | 4.1 | 3 | 0.5 | M4用 | BS-138613-20 | 2.0 |
| BS-75413-10 | 1.0 | BS-138613-30 | 3.0 |
| BS-86413-05 | 8 | 6 | 4.1 | 3 | 0.5 | M4用 | BS-1510613-10 | 15 | 10 | 6.1 | 3 | 1.0 | M6用 |
| BS-86413-10 | 1.0 | BS-1510613-15 | 1.5 |
| BS-86413-15 | 1.5 | BS-1510613-20 | 2.0 |
| BS-86413-20 | 2.0 | BS-1510613-30 | 3.0 |
| BS-86413-25 | 2.5 | BS-1510613-40 | 4.0 |
| BS-86413-30 | 3.0 | BS-1510613-50 | 5.0 |
| 材　質：アルミナ | 材　質：アルミナ |