|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形　名 | 寸　　法　　値 | | | | | 備考 | 形　名 | 寸　　法　　値 | | | | | 備考 |
| φA | φB | φC | t | L | φA | φB | φC | t | L |
| BS-106325-3 | 10 | 6 | 3.2 | 5 | 3 | M3用 | BS-251285-4 | 25 | 12 | 8.2 | 5 | 4 | M8用 |
| BS-106325-4 | 4 | BS-251285-5 | 5 |
| BS-106325-5 | 5 | BS-251285-8 | 8 |
| BS-106325-8 | 8 | BS-251285-10 | 10 |
| BS-106325-10 | 10 | BS-281405-5 | 28 | 14 | 10.2 | 5 | 5 | M10用 |
| BS-128425-3 | 12 | 8 | 4.2 | 5 | 3 | M4用 | BS-281405-8 | 8 |
| BS-128425-4 | 4 | BS-281405-10 | 10 |
| BS-128425-5 | 5 | BS-281405-12 | 12 |
| BS-128425-8 | 8 | BS-3016125-5 | 30 | 16 | 12.2 | 5 | 5 | M12用 |
| BS-128425-10 | 10 | BS-3016125-8 | 8 |
| BS-1510525-3 | 15 | 10 | 5.2 | 5 | 3 | M5用 | BS-3016125-10 | 10 |
| BS-1510525-4 | 4 | BS-3016125-12 | 12 |
| BS-1510525-5 | 5 | BS-3518145-6 | 35 | 18 | 14.2 | 5 | 6 | M14用 |
| BS-1510525-8 | 8 | BS-3518145-8 | 8 |
| BS-1510525-10 | 10 | BS-3518145-10 | 10 |
| BS-2010625-3 | 20 | 10 | 6.2 | 5 | 3 | M6用 | BS-3518145-12 | 12 |
| BS-2010625-4 | 4 | 材　質：アルミナ | | | | | | |
| BS-2010625-5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-2010625-8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| BS-2010625-10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材　質：アルミナ | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |