|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形　名 | 寸　法　値 | | | 備 考 | 形　名 | 寸　法　値 | | | 備 考 |
| φA | φB | C | φA | φB | C |
| WS-5028-10 | 5.0 | 2.8 | 1.0 | M2.6用 | WS-1263-10 | 12 | 6.3 | 1.0 | M6用 |
| WS-5028-15 | 1.5 | WS-1263-15 | 1.5 |
| WS-5028-20 | 2.0 | WS-1263-20 | 2.0 |
| WS-6033-10 | 6.0 | 3.3 | 1.0 | M3用 | WS-1583-10 | 15 | 8.3 | 1.0 | M8用 |
| WS-6033-15 | 1.5 | WS-1583-15 | 1.5 |
| WS-6033-20 | 2.0 | WS-1583-20 | 2.0 |
| WS-8043-10 | 8.0 | 4.3 | 1.0 | M4用 | WS-2010-10 | 20 | 10.3 | 1.0 | M10用 |
| WS-8043-15 | 1.5 | WS-2010-15 | 1.5 |
| WS-8043-20 | 2.0 | WS-2010-20 | 2.0 |
| WS-1053-10 | 10 | 5.3 | 1.0 | M5用 | WS-2512-10 | 25 | 12.3 | 1.0 | M12用 |
| WS-1053-15 | 1.5 | WS-2512-15 | 1.5 |
| WS-1053-20 | 2.0 | WS-2512-20 | 2.0 |
| WS-1063-10 | 10 | 6.3 | 1.0 | M6用 | 材　質：アルミナ | | | | |
| WS-1063-15 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| WS-1063-20 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| 材　質：アルミナ | | | | |  |  |  |  |  |